
**EAG AKÜ KABİN BOYUTLARI:**


1. **20 ADET 12V. 7 / 9 Ah. AKÜ KABİNİ ;**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapasite (Ah.)** | | **Boyutlar** | | | |
| **7** | **9** | **En** | **De** | **Yk** | **A.(kg)** |
| 20 Adet | 20 Adet | 68 cm. | 24 cm. | 22 cm. | 10 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapasite (Ah.)** | | **Boyutlar** | | | |
| **7** | **9** | **En** | **De** | **Yk** | **A.(kg)** |
| 40 Adet | 40 Adet | 68 cm. | 24 cm. | 40 cm. | 15 |


|  |
| --- |
|  |

1. **40 ADET 12V. 7 / 9 Ah. AKÜ KABİNİ ;**
2. **60 ADET 12V. 7 / 9 Ah. AKÜ KABİNİ ;**

****


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapasite (Ah.)** | | **Boyutlar** | | | |
| **7** | **9** | **En** | **De** | **Yk** | **A.(kg)** |
| 60 Adet | 60 Adet | 68 cm. | 24 cm. | 55 cm. | 20 |

|  |
| --- |
|  |

1. **BC 100: 62 ADET 12V. 18 Ah. – 31 Adet 12V. 26 Ah. / 40 Ah. AKÜ KABİNİ ;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapasite (Ah.)** | | **Boyutlar** | | | |
| **18** | **26/40** | **En** | **De** | **Yk** | **A.(kg)** |
| 62 Adet | 31 Adet | 93 cm. | 41 cm. | 122 cm. | 50 |


1. **BC 50 : 62 ADET 12V. 26 Ah. / 32 ADET 12V. 65, 80, 100 Ah. – AKÜ KABİNİ ;**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapasite (Ah.)** | | **Boyutlar** | | | |
| **26** | **65-80-100 Ah.** | **En** | **De** | **Yk** | **A.(kg)** |
| 62 Adet | 32 Adet | 160 cm. | 39 cm. | 120 cm. | 80 |

|  |
| --- |
|  |

1. **BC - 60 : 32 ADET 12V. 200 Ah. / 62 ADET 12V. 65-80-100 Ah. – AKÜ KABİNİ ;**

****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapasite (Ah.)** | | **Boyutlar** | | | |
| **200 Ah.** | **65-80-100 Ah.** | **En** | **De** | **Yk** | **A.(kg)** |
| 32 Adet | 62 Adet | 178 cm. | 57 cm. | 180 cm. | 230 |