

**EAG – PA SERİSİ 1-1 FAZ CİHAZ BOYUTLARI:**

1. **EAG PA 1000 SERİSİ - 1 KVA. UPS BOYUTLARI;**

****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODEL** | **GÜÇ** | **Boyutlar** | | | |
| **En** | **De** | **Yk** | **A.(kg)** |
| PA 1000 | 1 KVA. | 14,4 cm. | 35,5 cm. | 21,5 cm. | 13 Kg. |

1. **EAG PA 2000 – PA 3000 SERİSİ 2 KVA. VE 3 KVA. UPS BOYUTLARI;**

****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODEL** | **GÜÇ** | **Boyutlar** | | | |
| **En** | **De** | **Yk** | **A.(kg)** |
| PA 2000 | 2 KVA. | 19 cm. | 46 cm. | 34,1 cm. | 25 Kg. |
| PA 3000 | 3 KVA. | 19 cm. | 46 cm. | 34,1 cm. | 29 Kg. |

1. **EAG PA 6000 – PA 10000 SERİSİ 6 KVA. VE 10 KVA. UPS BOYUTLARI;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODEL** | **GÜÇ** | **Boyutlar** | | | |
| **En** | **De** | **Yk** | **A.(kg)** |
| PA 6000 | 6 KVA. | 26,2 cm. | 51,4 cm. | 73,5 cm. | 67 Kg. |
| PA 10000 | 10 KVA. | 26,2 cm. | 51,4 cm. | 73,5 cm. | 75 Kg. |

