**EAG – DEFENDER DSP (+) SERİSİ 3/3 FAZ**

**YENİ SERİ CİHAZ BOYUTLARI:**

1. **10 – 20 - 30 KVA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MODEL** | **GÜÇ** | **Boyutlar** |
| **En** | **De** | **Yk** | **A.(kg)**  |
| DEFENDER DSP (+) 3310 | 10 KVA. | 46 cm. | 84 cm. | 93 cm. | 82 Kg. |
| DEFENDER DSP (+) 3315 | 15 KVA. | 46 cm. | 84 cm. | 93 cm. | 85 Kg. |
| DEFENDER DSP (+) 3320 | 20 KVA. | 46 cm. | 84 cm. | 93 cm. | 85 Kg. |
| DEFENDER DSP (+) 3330 | 30 KVA. | 46 cm. | 84 cm. | 93 cm. | 90 Kg. |

****

****

**\*10 KVA. – 20 KVA. – 30 KVA. CİHAZLARDA;**

1. **Adet 12V. 7 Ah. yada 62 Adet 12V. 9 Ah. Akü Cihaz İçine Konulabilmektedir.**
2. **40 - 45 KVA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MODEL** | **GÜÇ** | **Boyutlar** |
| **En** | **De** | **Yk** | **A.(kg)**  |
| DEFENDER DSP (+) 3340 | 40 KVA. | 46 cm. | 94 cm. | 120 cm. | 100 Kg. |
| DEFENDER DSP (+) 3345 | 45 KVA. | 46 cm. | 94 cm. | 120 cm. | 100 Kg. |

****

****

**\*40 - 45 KVA. CİHAZLARDA;**

**62 Adet 12V. 7 Ah. , 62 Adet 12V. 9 Ah. ve 62 Adet 12V. 12 Ah. Akü Cihaz İçine Konulabilmektedir.**